{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"not_rendered":{"images":10,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"merged":[[0,1,0,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[8,1,8,3],[10,1,10,3],[12,1,12,3],[14,1,14,3],[16,1,16,3],[18,1,18,3],[20,1,20,3],[22,1,22,3],[24,1,24,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ITEM","IMAGEN","DESCRIPCIÓN"]
[null,"MOBILIARIO OFICINA DEPORTES Y RECREACIÓN"]
[null,"ESCRITORIO EN L "]
[null,1,null,"Escritorio en L: 150x160x75h cms.                                                                             Compuesto por 2 Cubiertas en laminado melamínico de 25mm de espesor, tráscara balance. Cantos rectos en PVC 2mm. Medidas cubierta recta 150x70 cms. Cubierta retorno 90x52 cms.\nBases metálicas perfil 50x50mm en acero electro pintado. Incluyen patines en PVC para nivelación de altura. Vigas estructurales de perfil 30x20.mm. acero laminado espesor 1,5 mm.\nConsidera tapa pasacables circular Ø60mm de PVC sobre cubierta.\nFaldón en laminado de alta presión de 18mm de espesor.\nSoportes metálicos a viga.\nAcabados:                                                                                                                        Cubierta: Roble Kaisemberg, estructura metálica gris aluminio MT, faldón melamina: Gris perla, pasa cables: pvc gris."]
[null,"CAJONERA 4 CAJONES PEDESTAL"]
[null,2,null,"Cajonera pedestal 4 cajones: 42x45x65h cms.\nFrentes en melamina de 18mm de espesor, con tapacanto PVC de 0,45 mm. de espesor.\nCuerpo en melamina unicolor de 18 mm. de espesor, tapacanto PVC de 0,45 mm. espesor.  Incluyen patines en PVC para nivelación de altura.\nInterior de cajones en melamina de15 mm. de espesor color gris perla, con canto superior sellado.\nConsidera correderas metálicas telescópicas zincadas, ruedas giratorias de Ø50mm.\nCerradura trampa con 2 llaves plegables; Tirador metálico con opciones a elección. Acabados:                                                                                                                        Frentes: Roble Kaisemberg, cuerpo de cajonera: Gris perla. Tirador: Barra terminación aluminio 96mm."]
[null,"ÁREA 5 PUESTOS - BENCH 2 PUESTOS 240x60x75h cm"]
[null,3,null,"Cubierta en laminado melamínico de 25mm de espesor. Cantos rectos en PVC 2mm. Cada cubierta mide 120x70 cms.\nBases metálicas perfil 50x50mm en acero electro pintado. Incluyen patines en PVC para nivelación de altura. Vigas estructurales de perfil 30x20.mm. acero laminado espesor 1,5 mm.\nConsidera 2 tapa pasacables circular Ø60mm de PVC sobre cada cubierta.                                                                                                                                      Faldón colgante frontal melamínico de 18mm de espesor, tapacantos PVC de 0,45 mm. Espesor.  + 2 escuadras metálicas.                                                                                                                                                         Acabados:                                                                                                                          Cubierta: Roble Kaisemberg, estructura metálica gris aluminio MT. Pasa cables: pvc gris.                                                                                                                 Incluye:1  Pantalla divisoria lateral sobrecubierta: 50x35x0,6 cms\nLas Pantallas Divisorias son en cristal laminado de 6mm de espesor terminación fosco, cantos pulidos, esquinas redondeadas radio 20mm. Soportes sobre cubierta Modelo Alfa, fabricado en aleación de aluminio."]
[null,"ÁREA 5 PUESTOS – ESCRITORIO RECTO 120x60x75h"]
[null,4,null,"Cubierta en laminado melamínico de 25mm de espesor Cantos rectos en PVC 2mm. Cada cubierta mide 120x70 cms.\nBases metálicas perfil 50x50mm en acero electro pintado. Incluyen patines en PVC para nivelación de altura. Vigas estructurales de perfil 30x20.mm. acero laminado espesor 1,5 mm.\nConsidera 1 tapa pasacable circular Ø60mm de PVC sobre cada cubierta.                                                                                                                                   Faldón colgante frontal melamínico de 18mm de espesor, tapacantos PVC de 0,45 mm. Espesor.  + 2 escuadras metálicas.                                                                                                         Acabados:                                                                                                                          Cubierta: Roble Kaisemberg, estructura metálica gris aluminio MT.        Pasa cables: pvc gris.  ",{"$nulls":4}," "]
[null,"CAJONERA MÓVIL 3 CAJONES"]
[null,5,null,"Cajonera móvil 3 cajones: 32x45x55h cms.\nCubierta en laminado melamínico de 25mm de espesor Cantos rectos en PVC 2mm.\nFrentes en melamina de 18mm de espesor, con tapacanto PVC de 0,45 mm. de espesor.\nCuerpo en melamina unicolor de 18 mm. de espesor, tapacanto PVC de 0,45 mm. espesor.\nInterior de cajones en melamina de15 mm. de espesor color gris perla, con canto superior sellado.\nConsidera correderas metálicas telescópicas zincadas, ruedas goma giratorias de Ø50mm.\nCerradura trampa con 2 llaves plegables;                                                                    Acabados:                                                                                                                                  Frentes: Roble Kaisemberg, cuerpo de cajonera: Gris perla. Tirador: Barra terminación aluminio 96mm."]
[null,"GABINETE BAJO 2P + LIBRERO 2 REPISAS - 75x45x195h"]
[null,6,null,"Gabinete bajo 2 puertas mas librero con 2 repisas:75x 45x 195h cms.\nCubierta del gabinete bajo en laminado melamínico 25mm, tráscara balance. Cantos rectos en PVC 2mm\nFrentes en melamina  de 18 mm. de con tapacanto PVC de 0,45 mm. de espesor.\nLibrero: 75x37x105h cms. Cuerpo y repisa interior  en melamina unicolor de 18 mm. de espesor, tapacanto PVC de 0,45 mm. espesor.\nGabinetes con bisagras rectas zincadas de alta calidad, cerradura con 2 copias de\nllaves plegables, tirador metálico con opciones a elección y patines regulables de\naltura en PVC.                                                                                                                    Acabados:                                                                                                                            Cubierta y Frentes gabinete bajo: Roble Kaisemberg, cuerpo de gabinete, repisas del librero e interiores del gabinete: Gris perla. Tirador: Barra terminación aluminio 96mm."]
[null,"GABINETE BAJO 2P + LIBRERO 2 REPISAS - 90x45x195h"]
[null,7,null,"Gabinete bajo 2 puertas mas librero con 2 repisas:75x 45x 195h cms.\nCubierta del gabinete bajo en laminado melamínico 25mm, tráscara balance. Cantos rectos en PVC 2mm\nFrentes en melamina  de 18 mm. de con tapacanto PVC de 0,45 mm. de espesor.\nLibrero: 90x37x105h cms. Cuerpo y repisa interior  en melamina unicolor de 18 mm. de espesor, tapacanto PVC de 0,45 mm. espesor.\nGabinetes con bisagras rectas zincadas de alta calidad, cerradura con 2 copias de\nllaves plegables, tirador metálico con opciones a elección y patines regulables de\naltura en PVC.                                                                                                                    Acabados:                                                                                                                            Cubierta y Frentes gabinete bajo: Roble Kaisemberg, cuerpo de gabinete: gris perla, repisas del librero e interiores del gabinete: Gris perla. Tirador: Barra terminación aluminio 96mm."]
[null,"GABINETE ALTO 1P"]
[null,8,null,"Gabinete Alto 1P: 45x45x195h\nFrentes en melamina  de 18 mm. de con tapacanto PVC de 0,45 mm. de espesor.\nCuerpo y repisa interior (4 unidades) en melamina unicolor de 18 mm. de espesor, tapacanto PVC de 0,45 mm. espesor.\nPuerta con bisagras rectas zincadas de alta calidad, cerradura con 2 copias de\nllaves plegables, tirador metálico con opciones a elección y patines regulables de altura en PVC.                                                                                                                    Acabados:                                                                                                                                      Frentes gabinete alto: Roble Kaisemberg, cuerpo de gabinete: gris perla, repisas del librero e interiores de gabinete: Gris perla. Tirador: Barra terminación aluminio 96mm."]
[null,"SILLAS EJECUTIVAS"]
[null,9,null,"Silla profesional con mecanismo sincrónico con fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable. Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura.\nApoyabrazos de PU graduables en altura y profundidad. Asiento de espuma inyectada tapizado en tela. Gas de 120 mm, base de nylon de 660 mm y ruedas de PU negras de 60 mm. Silla con certificación Bifma comprobable.                                                                                                                      Medidas: Altura minima 109cms x altura máxima 114cms x ancho 45cms x ancho total 63cms x profunidad 42cms. Estructura marco pp color negro. Color Respaldo Malla: Negra. Asiento: tela negro. Base giratoria nylon negro. Ruedas desmopán 60mm color negro."]
[null,"SILLAS 4 PATAS TAPIZADA"]
[null,10,null,"Silla 4 patas sin Brazos tapizada. Ancho total:  53 cm. Alto total:  82 cm. Altura del asiento: 45 cm.  Profundidad del asiento: 43 cm.                                                                                                                Estructura\nAsiento: Bastidor Polipropileno moldeado por inyección de alto impacto, con espuma 4cm. Densidad 30 especial, tapizada. \nRespaldo: Bastidor Polipropileno moldeado por inyección de alto impacto, con espuma 4cm. Densidad 30 especial, tapizada. \nPintura: Electrostática. Color Negro MT.\nTapiz: Color Lanilla: Burdeo.\nPatas: Tubo oval 15*30. Espesor 1.5mm\nProcedencia: Nacional\nEstructura: Travesaño, tubo 5/8 x 1.5mm de espesor\nSilla con Certificación de Calidad comprobable."]
[null,null,"CONSIDERACIONES","La producción de los muebles deben ser fabricados por el proveedor oferente, se debe solicitar que este entregue muestras y fichas técnicas con las especificaciones, materialidades, certificados y diseños de los modelos y material ofertados. Los muebles deben considerar armado y entrega en la dirección indicada. En caso de no cumplimiento la oferta se declarará inadmisible. "]