[bookmark: _Hlk197079491]FORMULARIO Nº1A
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	1. ANTECEDENTES LEGALES

	 Razón Social del Proponente:
	RUT:

	Nombre de Fantasía (si lo tuviera):

	

	Naturaleza Jurídica (marcar opción):


 
	 (        ) Persona Natural
 (        ) Persona Jurídica
 (        )Otra (Indicar) _____________

	DOMICILIO LEGAL 

	Calle
	Nº
	Depto. Nº
	Ciudad
	País

	
	
	
	
	

	Teléfonos
	Fax
	Correo Electrónico

	Giro 
	Fecha Escritura (si procede)

	2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

	REPRESENTANTE LEGAL  

	Nombre
	Rut

	Teléfonos
	Fax
	Correo Electrónico

	REFERENTE TÉCNICO DEL PROVEEDOR  

	Nombre
	Cargo

	
	

	Teléfono
	Celular
	Correo Electrónico

	
	
	

	RELACIONES EXTERNAS

	Banco con que opera:
	N° de Cuenta:

	Tipo de Cuenta:
	Otros:

	Tipo de Tributación:
	Afecta o Exenta:


La información de contacto contenida en este formulario será utilizada para la comunicación y notificaciones oficiales con la empresa adjudicada, de acuerdo a lo detallado en la presente Licitación. Por ende, en el caso de existir algún cambio, será responsabilidad del proveedor informarlo al Referente Técnico del SSO, en un plazo de 2 días hábiles desde realizados los mismos, mediante correo electrónico.


     

Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado




En…………, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO Nº1B
DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”
(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES).

0. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ________________________________________
0. Integrantes de la UTP:

	N°
	RAZÓN SOCIAL
	RUT
	CALIDAD

	1
	
	
	Apoderado UTP

	2
	
	
	Miembro UTP

	3
	
	
	Miembro UTP

	4
	
	
	Miembro UTP

	5
	
	
	Miembro UTP


(Agregue tantas líneas como integrantes tenga la UTP)

3. Sección “Garantías Generales”:
	 Rut del oferente
	

	 Razón Social del oferente
	

	 Nombre del representante legal
	

	 Correo electrónico del representante legal
	

	 Número telefónico del representante legal
	

	 Nombre del coordinador
	

	 Correo electrónico del coordinador
	

	 Número telefónico del coordinador
	

	 Región de origen
	

	 Comuna de origen
	



4. Sección “Condiciones”:
	Referente Técnico del proveedor
	

	Correo electrónico de contacto y número de teléfono de contacto
	



5. Criterios técnicos:
Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para la evaluación de los criterios técnicos:


	Criterio Técnico
	RAZÓN SOCIAL
	RUT

	Ejemplo: Experiencia
	Agregar información de todos los integrantes respecto de los cuales desee considerarse en este criterio de evaluación
	

	
	
	



6. Información del acuerdo de UTP*
	ACUERDO DE UTP
	INFORMACIÓN 

	Nombre Apoderado
	

	Acuerdo informa solidaridad entre sus integrantes (sí o no)
	

	Vigencia de la UTP
	


*Para que la UTP tenga validez, debe considerar las estipulaciones obligatorias establecidas en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.

7. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:
Mediante esta declaración el firmante declara:

1.  Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 2 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal bajo la modalidad establecida en el Art. 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886 al proceso de licitación denominado “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”, publicado en www.mercadopublico.cl como Cotización ID 5802381-2285FPCH.
2.  Asimismo, declara que, juntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.
3.  Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.

8. Otorgamiento de poder para representación de la UTP:
Mediante el presente documento vengo en conferir poder al integrante de la UTP que actúa como apoderado de ésta, según lo señalado en el numeral 2 de este formulario, para que en mi nombre y representación suscriba y presente todos los documentos y anexos que sean requeridos para la presentación de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva Intención de Compra, especialmente, lo referido a la “Declaración jurada online” y los anexos técnicos y económicos que componen la oferta.






Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado


En…………., a……de……………….de 2026.


NOTAS: 
1.  Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente y éstos deben ser coincidentes con el instrumento de constitución de la UTP que es exigido en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.
2.  Cada uno de los miembros de la UTP, incluyendo el apoderado, deberán completar debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo, información que deberá ser concordante entre sí. Luego, se deberán presentar tantos anexos como integrantes tenga la UTP. 
3.  En caso de que faltare alguna declaración o ésta no se encuentre debidamente completada y firmada, o la información contenida en las diferentes declaraciones no sea concordante entre sí, conllevará a declarar inadmisible la oferta UTP, sin perjuicio de que pueda aplicarse lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.



FORMULARIO N°2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE COMPLEMENTARIA SOBRE INHABILIDADES
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

Declaro que no están afectos a lo señalado en los siguientes puntos del presente documento:

1. Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales no son ni han sido durante el período de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).
2. Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales no integran la nómina del personal del organismo licitante y/o comprador (*), en cualquier calidad jurídica, ni están contratados a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni están unido(a)s a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la Ley N°19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad). 
3. Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales declaran conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: Cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, y que estos no tienen conflictos de interés que puedan afectar la transparencia, objetividad o imparcialidad del proceso de contratación, en conformidad con lo establecido en el artículo 35 quinquies de la Ley N°19.886. 

Declaro que toda la información ingresada en esta declaración es veraz, completa, verificable y se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”

(*) Nota: El Servicio de Salud Osorno es el organismo licitante y/o comprador, y son dependientes los siguientes establecimientos:
- Hospital Base San José Osorno
- Hospital Purranque
- Hospital Río Negro
- Hospital Puerto Octay
- Hospital Pü Mülen de Quilacahuín
- Hospital Futa Srüka Lawenche de San Juan de la Costa
- BASE SAMU 
- CDR Kumelen
- CASA PRAIS
- COSAM Oriente
- COSAM Rahue
- Comunidad Terapéutica Peulla, Residencial y Ambulatorio
- Unidad de Memoria Ayekan y Newen



Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado



En…………., a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANQUETA 3 CUERPOS
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: BANQUETA 3 CUERPOS
	 
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Banqueta de 3 cuerpos. Referencia modelo: ISO revolution o equivalente técnico
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Asientos y respaldos de plástico polipropileno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Estructura de acero pintada de color negro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Base italiana en forma de "Y" invertida con pies pintados color negro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Patas con sistema que permita nivelación con respecto al piso
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Color a elección para respaldo y asiento. Se pueden pedir colores diferentes para asiento y respaldo
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Disponibilidad de al menos 5 colores para los componentes mencionados en el punto 1.6
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Certificado de calidad CATAS, Adjuntar certificado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	La selección de colores será por al menos 4 grupos, por lo que deben considerar disponibilidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.


En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANQUETA 4 CUERPOS
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: BANQUETA 4 CUERPOS
	 
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Banqueta de 4 cuerpos. Referencia modelo: ISO revolution o equivalente técnico
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Asientos y respaldos de plástico polipropileno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Estructura de acero pintada de color negro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Base italiana en forma de "Y" invertida con pies pintados color negro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Patas con sistema que permita nivelación con respecto al piso
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Color a elección para respaldo y asiento. Se pueden pedir colores diferentes para asiento y respaldo
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Disponibilidad de al menos 5 colores para los componentes mencionados en el punto 1.6
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Certificado de calidad CATAS, Adjuntar certificado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	La selección de colores será por al menos 4 grupos, por lo que deben considerar disponibilidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 









Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.



En Osorno, a……de……………….de 2026.	


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAJONERA RODABLE
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE:  CAJONERA RODABLE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS  GENERALES

	1.1
	Cajonera móvil de 02 cajones, cajón superior pequeño e inferior grande.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Incluye 5 ruedas giratorias, 01 en cada esquina, y 01 en zona central del cajón inferior.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Frente de los cajones en MDF o sustrato aglomerado de espesor de 18 [mm] con laminado de alta presión. Terminación con tapa cantos de alto impacto rígido espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Cada cajón incorpora rieles metálicos para apertura/cierre, simples para cajón pequeño y telescópicos para cajón grande, cerradura tipo trampa y tiradores metálicos a elección.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Estructura de cajones en melamina de 15 [mm] con terminación en tapa cantos de 0.40 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	ESTRUCTURA DE MUEBLE (placas laterales, placas de fondo (trasera), placas de base, listones de soporte y repisas)

	1.7.1
	En melamina de espesor: 18 [mm] con terminación en tapa cantos de 0.40 [mm]. Color a elección, al menos 3.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Altura: de 55 - 58 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Frente o ancho: 40 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Profundidad: entre 48 - 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 3.2. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4
	HABILITACIÓN

	4.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 









Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTACIÓN DE TRABAJO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: ESTACIÓN DE TRABAJO

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Escritorio recto con altura total de 75 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Dimensiones de la cubierta: 120 x 60 [cm] (largo x ancho)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Estructura de soporte compuesta por patas de estructura metálica electropintada tipo corchete con bordes redondeados, perfil de 60 x 40 [mm], con patines de regulación de altura a piso
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Vigas metálicas para sustentar cubierta y patas, tipo link
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Pasacable circular metálico con protección de goma para cables, de acuerdo a distribución en terreno al momento de la instalación. Debe quedar adherido a la cubierta del escritorio
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "LISTADO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO CESFAM+SAR RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 3.2. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	HABILITACIÓN

	3.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 










Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.


En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTACIÓN DE TRABAJO DIRECTIVO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: ESTACIÓN DE TRABAJO DIRECTIVO 

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Escritorio ejecutivo en forma de "L" con altura total de 75 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Dimensiones de la cubierta (pieza frontal): 150 x 70 [cm] (largo x ancho)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Dimensiones de la cubierta (pieza lateral): 80 x 50 [cm] (largo x ancho)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Estructura de soporte compuesta por cajonera de pedestal, y patas de estructura metálica electropintada tipo corchete con bordes redondeados, perfil de 60 x 40 [mm], con patines de regulación de altura a piso, color a elección.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Travesaños para sustentar cubierta y patas, tipo link
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Cubre fondo o faldón frontal de al menos 36 [cm] de alto y largo acorde al de la cubierta frontal, construido en melamina de espesor 18 [mm] y tapa canto de 0.40 [mm]. Incluir accesorios para el acople a la estructura del escritorio
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Pasacable circular metálico con protección de goma para cables, de acuerdo a distribución en terreno al momento de la instalación. Debe quedar adherido a la cubierta del escritorio
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CAJONERA PEDESTAL

	2.1
	Incluye 03 cajones, 02 cajones superiores pequeños y 01 inferior grande
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Dimensiones de la cajonera: 40 x 48 [cm] (frente x profundidad). La altura se debe ajustar a la altura total solicitada para el escritorio.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Incluye patines regulables en altura, para ajustar nivel
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Frente de los cajones en MDF o sustrato aglomerado de espesor de 18 [mm] con laminado de alta presión. Terminación con tapa cantos de alto impacto rígido espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Cada cajón incorpora rieles metálicos para apertura/cierre, simples para cajones pequeños y telescópicos para cajón grande, cerradura tipo trampa y tiradores metálicos a elección.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Estructura de cajones en melamina de 15 [mm] con terminación en tapa cantos de 0.40 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla Excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.5
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 3.2. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4
	HABILITACIÓN

	4.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 









Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.


En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTACIÓN DE TRABAJO OVALADA
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: ESTACIÓN DE TRABAJO OVALADA 

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Escritorio recto con altura total de 75 [cm]. Uno de los extremos (derecho o izquierdo dependiendo distribución en planta de arquitectura) debe tener los bordes redondeados
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Dimensiones de la cubierta: 135 x 60 [cm] (largo x ancho)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Estructura de soporte compuesta por pata de estructura metálica electropintada tipo corchete con bordes redondeados, perfil de 60x40 [mm], con patines de regulación de altura a piso, color a elección de y del otro lado por pilar base plato de 30 [cm] de diámetro con terminación termoesmaltada de color a elección.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Travesaños para sustentar cubierta y patas, tipo link perfil 30x20 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Cubre fondo o faldón frontal de al menos 30 [cm] de alto y largo acorde al de la cubierta, construido en melamina de espesor 18 [mm] y tapa canto de 0.40 [mm]. Incluir accesorios para el acople a la estructura del escritorio
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Pasacable circular metálico con protección de goma para cables, de acuerdo a distribución en terreno al momento de la instalación. Debe quedar adherido a la cubierta del escritorio
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 2.3. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	HABILITACIÓN

	3.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.


En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTACIÓN DE TRABAJO RECTANGULAR
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: ESTACIÓN DE TRABAJO RECTANGULAR 

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Escritorio recto con altura total de 75 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Dimensiones de la cubierta: 135 x 60 [cm] (largo x ancho)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Estructura de soporte compuesta por patas de estructura metálica electropintada tipo corchete con bordes redondeados, perfil de 60 x 40 [mm], con patines de regulación de altura a piso
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Vigas metálicas para sustentar cubierta y patas, tipo link
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Pasacable circular metálico con protección de goma para cables, de acuerdo a distribución en terreno al momento de la instalación. Debe quedar adherido a la cubierta del escritorio
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "LISTADO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 3.3. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	HABILITACIÓN

	3.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.


En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANTE ARCHIVOS VERTICAL
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE:  ESTANTE ARCHIVOS VERTICAL 

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Biblioteca compuesta por estante archivos en zona inferior y repisa en zona superior.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cubiertas en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Estante base compuesto por 02 puertas en MDF o sustrato aglomerado de espesor 18 [mm] con laminado de alta presión en ambas caras. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Estante base incluye 01 repisa interna regulable en altura, en al menos 3 posiciones
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Estante base considera cerradura, tiradores metálicos a elección para cada puerta y bisagras rectas para puertas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Considera patín regulable en la base del mueble, uno por cada esquina
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Repisa zona superior compuesta por una cubierta según lo solicitado en el punto 1.2 y 02 repisas  regulables en altura, en al menos 3 posiciones
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.9
	ESTRUCTURA DE MUEBLE (placas laterales, placa de fondo (trasera), placas de base, listones de soporte y repisas)

	1.9.1
	En melamina blanca o gris (a elección) de espesor: 18 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.9.2
	Tapa cantos PVC de 0.40 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Estante base: 70 x 45 x 75 [cm] (largo x fondo x alto)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Repisa superior: 70 x 35 a 37 x 120 [cm] (largo x fondo x alto)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.5
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 3.3. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4
	HABILITACIÓN

	4.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.


En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GABINETE ALTO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: GABINETE ALTO

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Estante librero de 02 puertas abatibles
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	02 puertas en melamina o MDF de espesor de 18 [mm] con laminado de alta presión en ambas caras. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Incluye 04 repisas internas regulables en altura, en al menos 3 posiciones
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Considera cerradura, tiradores metálicos a elección para cada puerta y 03 bisagras rectas por puerta
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Considera patín regulable en la base del mueble, uno por cada esquina
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.8
	ESTRUCTURA DE MUEBLE (placas laterales, placa de fondo (trascara), placas de base, listones de soporte y repisas)

	1.8.1
	En melamina blanca o gris (a elección) de espesor: 18 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.8.2
	Tapa cantos PVC de 0.40 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Altura: de 195 a 200 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Frente o ancho: 80 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Profundidad: entre 40 a 42 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.5
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 3.3. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4
	HABILITACIÓN

	4.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.


En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA CASINO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: MESA CASINO

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Mesa rectangular, medidas: 180x75, h: 75 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 24 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de PVC de alto impacto de espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Patas de estructura metálica tubular de 1,5 pulgadas, espesor de 1.5 [mm], electropintada, con patines de regulación de altura
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Estructura metálica con bastidor perfil recto, unión lateral con largueros y orejas para sujeción de cubierta. Incluye pletina en las 4 esquinas para firmeza de la estructura
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 2.5. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	HABILITACIÓN

	3.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 










Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA COMEDOR
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: MESA COMEDOR

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Mesa redonda, diámetro: 70 [cm], h: 75 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 25 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Base tubular de estructura metálica electropintada tipo plato, con diámetro de 45 a 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Posibilidad de colores a elección para estructura metálica, al menos 3 colores
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 2.2. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	HABILITACIÓN

	3.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 





Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA LATERAL
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: MESA LATERAL

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	[image: Una silla de madera

Descripción generada automáticamente]Mesa redonda, diámetro: 55 [cm] +/- 2, h: 35 a 40 [cm]. Imagen Referencial:
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Estructura fabricada en roble americano
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Base con configuración tipo X
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla Excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	HABILITACIÓN

	3.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 





Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA REDONDA
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: MESA REDONDA

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS  GENERALES

	1.1
	Mesa redonda, diámetro: 90 [cm], h: 75 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 25 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapa cantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] con canto botado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Base tubular de estructura metálica electropintada tipo plato, con diámetro de 45 a 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor). Las tonalidades deberán corresponder a la carta de colores de Lamitech u homologable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Posibilidad de colores a elección para estructura metálica, al menos 3 colores
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Mobiliario debe ser proyectado en planta de muebles adjunta en formato .DWG, según distribución indicada en planilla excel "DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO CESFAM RAHUE ALTO"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	El proveedor deberá entregar muestras de las cubiertas y estructuras ofertadas, con dimensiones entre 15 x 20 [cm] y 20 x 25 [cm]. Cada muestra deberá incluir sus respectivos tapacantos, con el objeto de verificar su fabricación conforme a lo especificado en el punto 2.2. Las muestras serán recibidas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	HABILITACIÓN

	3.1
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Según sea el caso, las dimensiones del mobiliario deben ser verificadas en terreno, con el objetivo de evitar cualquier interferencia con el entorno, tales como: enchufes sobrepuestos, canaletas eléctricas, llaves de paso, etc.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 





Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLTRONA
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: POLTRONA
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Poltrona de 4 patas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Estructura interna de madera y paneles de MDF o material equivalente superior de espesor ≥ 18 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	04 patas cilíndricas cromadas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Anclaje de patas metálico
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Acolchado completo: espaldar, apoya brazos y cuerpos de espuma de alta densidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Tapizado en PU o ecocuero lavable, tela venetto
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Opción de selección de color de tapiz (al menos 3 colores), indicar paleta de colores disponible
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Ancho total: entre 70 - 75 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ancho asiento: ≥ 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Profundidad total: entre 65 - 70 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Profundidad asiento: ≥ 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	El proveedor deberá entregar muestras del tapiz de las poltronas ofertadas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 









Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA CASINO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: SILLA CASINO
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Silla de casino/comedor. Equivalente técnico: modelo Frida
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Silla mono estructura, construida en polipropileno más fibra de vidrio en una composición de 30% +/- 5%. 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Incluye protección UV para evitar decoloración
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Apilables, sin reposa brazos
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Colores a elección: al menos 3 opciones
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Profundidad asiento: 44 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ancho asiento: 40 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Altura del piso al asiento: 45 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Alto respaldo desde nivel del piso: 78 [cm] +/- 2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 












Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.



FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA ERGONÓMICA OPERATIVA
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: SILLA ERGONÓMICA OPERATIVA
	 
	 

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Silla ergonómica con mecanismo sincrónico multibloqueo o con al menos 3 posiciones de bloqueo y perilla para regular tensión.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Asiento de espuma inyectada tapizado en tela color negro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sistema para desplazamiento de asiento con posiciones de bloqueo para regular profundidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Respaldo alto en malla color negro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Apoyo lumbar de polipropileno, regulable en altura
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Apoya brazos regulables 3D de PU
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Incluye cabecero con regulación de altura e inclinación
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Base tipo estrella de nylon o material equivalente técnico o superior. Diámetro de 680 [mm] o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.9
	05 ruedas en PU o desmopan de 60 [mm] de diámetro o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Profundidad asiento: 46 [cm] +/- 1,5 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ancho asiento: 48 [cm] +/- 1,5 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Altura mínima del piso al asiento: 43 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Altura máxima del piso al asiento: 50 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Altura máxima del respaldo (sin cabecero), con la silla en su máxima elevación: 114 cm ± 3 cm.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Certificado de calidad CATAS o BIFMA (Adjuntar)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 




Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA ERGONÓMICA VINIL
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: SILLA ERGONÓMICA VINIL
	 
	 

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Silla ergonómica con mecanismo sincrónico multibloqueo. Equivalente técnico: modelo Torino, Cozy o Matrix
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Asiento y respaldo de espuma de alta densidad, tapizado en ecocuero lavable, tela venetto
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Colores a elección para ecocuero de asiento y respaldo: al menos 5 opciones
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Apoya brazos regulables en altura y profundidad (2D)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Base tipo estrella de nylon o material equivalente técnico o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	05 ruedas desmopan de 50 [mm] de diámetro o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Profundidad asiento: 45 [cm] +/- 2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ancho asiento: 48 [cm] +/- 2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Recorrido de pistón para regulación de altura de la silla: al menos 12 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Certificado de calidad CATAS o BIFMA (Adjuntar)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.4
	El proveedor deberá entregar muestras del tapiz de las sillas ofertadas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 






Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA ERGONÓMICA VINIL TIPO CAJERO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: SILLA TIPO CAJERO
	PROVEEDOR

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Silla ergonómica con mecanismo pivotal. Equivalente técnico: modelo Torino, Cozy o Matrix
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Asiento y respaldo de espuma de alta densidad, tapizado en ecocuero, tela venetto
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Colores a elección para ecocuero de asiento y respaldo: al menos 5 opciones
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Apoya brazos regulables en altura
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Base tipo estrella de nylon o material equivalente técnico o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Aro tipo cajero de nylon o material equivalente técnico o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	05 ruedas de 50 [mm] de diámetro o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Profundidad asiento: 50 [cm] +/- 2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ancho asiento: 48 [cm] +/- 2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Altura mínima del piso al asiento: 65 [cm] +/- 5 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Altura máxima del piso al asiento: 80 [cm] +/- 5 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	El proveedor deberá entregar muestras del tapiz de las sillas ofertadas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 





Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA VISITA
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: SILLA VISITA
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Silla de visita con respaldo y asiento en plástico polipropileno. Equivalente técnico: modelo Iso Revolution
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Estructura y patas de acero pintadas de color negro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cuatro patas en forma de "V", sin apoya brazos
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Incluye conectores laterales para fijar sillas entre sí por ambos lados
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Posibilidad de agregar apoyabrazos, especificar en ficha técnica
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Color a elección para respaldo y asiento. Se pueden pedir configuraciones de colores diferentes para asiento y respaldo
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Colores a elección para plásticos: al menos 5 opciones. Indicar en ficha técnica
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Profundidad asiento: 41 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ancho asiento: 48 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Altura del piso al asiento: 47 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Alto respaldo: 46 [cm] +/- 1 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Certificado de calidad CATAS. Adjuntar certificado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	3 unidades del total de 193, deben considerar apoyabrazos, los cuales deben ser instalados en terreno.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.4
	La selección de colores será por al menos 4 grupos, por lo que deben considerar disponibilidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 




Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN 2 CUERPOS
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: SILLÓN 2 CUERPOS
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Sillón modular de 2 cuerpos. Foto de referencia:
[image: Sofá de color azul

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

	OBLIGATORIO
	 
	 
	 

	 

	1.2
	Estructura interna metálica o de madera con refuerzos metálicos
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	El respaldo debe tener una altura superior a la de los apoyabrazos.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Acolchado completo (espaldar, asiento, costados): espuma de alta densidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Tapizado tela de alto tráfico: tela bratto
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Opción de selección de color de tapiz (al menos 5 colores), indicar paleta de colores disponible en ficha técnica
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	04 Patas metálicas con terminación para no rayar el piso
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Ancho del sillón: de 150 - 155 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Profundidad del sillón: entre 75 - 80 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.3
	El proveedor deberá entregar muestras del tapiz del sillón ofertado dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 





Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN BERGERE
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE: SILLÓN BERGERE
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Sillón tipo bergere
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Sistema de reclinación mecánico para respaldo
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Estructura construida en acero
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Base del sillón sin ruedas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Costuras del tapiz reforzadas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Acolchado completo: espaldar, cojín y apoya brazos de espuma de alta densidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Tapizado en PU
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Opción de selección de color de tapiz (al menos 3 colores), indicar paleta de colores disponible
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Inclinación de respaldo y apoya pie con mecanismo basculante
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Ancho del sillón: entre 85 - 90 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Largo sin extensión: 85 -90 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 









Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SET LOCKERS 
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: SET DE LOCKERS
	 
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Estantería metálica fabricada con plancha de acero laminado SAE 1010
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Espesor plancha estructura principal: al menos 0,6 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Recubierto con pintura electrostática, pintura al horno y barniz protector
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cerradura compatible con candado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Incluye bandeja interna fija
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Incluye barra colgadora, espejo y celosía de ventilación
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Alto: entre 165 a 180 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Fondo: entre 45 a 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CONFIGURACIÓN

	2.1
	02 lockers de 1 cuerpo y 2 compartimientos
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	18 lockers de 2 cuerpos y 6 compartimientos
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	01 locker de 3 cuerpos y 6 compartimientos
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ACCESORIOS

	3.1
	Pie de altura metálico compatible con lockers ofertados, construido en acero laminado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Alto mínimo: 8 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CONSIDERACIONES

	4.1
	Adjuntar documentación técnica original de fábrica del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 





Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMA 1 PLAZA
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: CAMA 1 PLAZA
	PROVEEDOR

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	BASE

	1.1
	Base de cama de 1 plaza
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Tipo de base: Europea o equivalente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Material de la base: Madera resistente o material técnicamente superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Alto de la base: al menos 30 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Cuenta con 04 patas de madera o plástico resistente de alta durabilidad en su base
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Material de la tela de la base: Tela tapiz o material técnicamente superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	COLCHÓN

	2.1
	Colchón compatible con base de cama
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Se puede usar por ambos lados
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Tipo de colchón: de resorte de Bonnell
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Material de la tela del colchón: Tela Jacquard o equivalente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Relleno de colchón: Capa de poliuretano
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Altura: al menos 20 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	DIMENSIONES

	3.1
	Largo: entre 190 - 200 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Ancho: entre 80 - 100 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4
	ACCESORIOS

	4.1
	Set de ropa de cama. Incluye:

	4.1.1
	01 Juego de sábanas de 1 plaza. 144 Hilos o superior, con funda de almohada incluida
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	01 Plumón 1 plaza
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Almohadas:

	4.2.1
	01 Almohada 50 x 70 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Firmeza: suave o intermedia
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	5
	CONSIDERACIONES

	5.1
	Adjuntar documentación técnica original de fábrica del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 










Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMA DOMÉSTICA
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: CAMA 1 PLAZA - RESIDENCIA
	PROVEEDOR

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES

	1
	BASE

	1.1
	Base de cama de 1 plaza
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Tipo: Europea o equivalente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cuenta con 04 patas de madera
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Material: Madera pino o material técnicamente superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Altura: al menos 30 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Material de la tela: Tela Jacquard o equivalente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2
	COLCHÓN

	2.1
	Colchón de alta firmeza y capacidad de adaptación al cuerpo, compatible con base de cama ofertada. Referencia técnica: Rosen Ergo T
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Se puede usar por ambos lados
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Sistema de soporte: Marco de poliuretano y estructura de resorte de Bonnell
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Material de la tela de cubierta: Tela tejido de punto o equivalente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Material de la tela de fuelle: Tela Jacquard o equivalente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Relleno: Capa de fibroespuma termofusionada
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Altura: al menos 25 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3
	DIMENSIONES

	3.1
	Largo: entre 190 - 200 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Ancho: entre 80 - 100 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4
	ACCESORIOS

	4.1
	Set de ropa de cama. Incluye:

	4.1.1
	01 Cubre colchón 1 plaza
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	01 Juego de sábanas blancas de 1 plaza con 144 Hilos o superior confeccionada con al menos 50% algodón (Funda de almohada incluida)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	01 Plumón 1 plaza. Indicar opciones de color (monocromático o diseño sobrio, sin estampados llamativos)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.1.4
	01 Frazada 1 plaza
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Almohadas:

	4.2.1
	01 Almohada 50 x 70 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Relleno: Microfibra
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Tela de funda: Algodón al 50% o superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Firmeza: suave o intermedia
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 

	5
	CONSIDERACIONES

	5.1
	Adjuntar documentación técnica original de fábrica del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 












Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VELADOR
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: VELADOR

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS  GENERALES

	1.1
	[image: Mesa de madera

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Velador de dos niveles de cajones. Imagen de referencia:
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Incluye 04 patas para elevar el cuerpo del velador del suelo
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Fabricado en melamina con bordes frontales redondeados.
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Incluye frente de cajones bicolor
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Altura: 55 a 60 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Frente o ancho: 40 a 45 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Profundidad: entre 40 - 45 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 






Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SET MINI RACK
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: SET MINI RACK
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Mini Rack de acero recubierto con pintura epoxica
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Capacidad de carga por bandeja: ≥ 200 [Kg] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Travesaño 50 x 30 x 0,7 [mm] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Bandeja metálica reforzadas espesor 1,5 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Cantidad de niveles: 4
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Alto: 200 [cm] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CONFIGURACIÓN

	2.1
	15 Mini Rack de 120 [cm] de ancho y entre 50 - 60 [cm] de profundidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	07 Mini Rack de 150 [cm] de ancho y entre 50 - 60 [cm] de profundidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	01 Mini Rack de 180 [cm] de ancho y entre 50 - 60 [cm] de profundidad
	OBLIGATORIO
	
	
	
	
	

	2.4
	06 Mini Rack de 200 [cm] de ancho y entre 50 - 60 [cm] de profundidad
	OBLIGATORIO
	
	
	
	
	

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SET BANCAS VESTUARIO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: SET BANCA VESTUARIO
	OFERENTE

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1.1
	Banca de vestuario. Foto de referencia: 

[image: ]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Estructura en perfil de acero de 1,5 [mm] de espesor, resistente a la corrosión, recubierto con pintura termoesmaltada
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Asiento fabricado con listones de madera biselados en curva, terminado en barniz impregnante
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Patas con base cubiertas en polietileno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CONFIGURACIÓN

	2.1
	02 Bancas de (largo x profundidad x alto): 70 a 80 x 40 a 45 x 44 a 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	05 Bancas de (largo x profundidad x alto): 95 a 105 x 40 a 45 x 44 a 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA DE TRANSPORTE
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO:  CAMILLA DE TRANSPORTE
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Camilla de transporte para traslado de pacientes 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Camilla con mecanismo hidráulico para regulación de altura y descenso 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Barandas laterales plegables, abatibles o de movimiento vertical (de tal manera que queden guardadas)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Manillas para empuje a ambos extremos de la camilla
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Capacidad de carga: al menos 200 [kg]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Rodable con 04 ruedas con doble giro de al menos 5" de diámetro, al menos 02 ruedas con freno 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Rudas direccionables o quinta rueda retráctil para direccionamiento
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Mecanismo de freno centralizado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Controles hidráulicos con pedal 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Base o compartimiento integrado para almacenamiento de tanques de oxígeno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Incluir al menos 02 receptáculos integrados a la camilla para instalación de portasuero
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Colchoneta de al menos 10 [cm] de espesor
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	Tela del colchón vinílica o poliéster, impermeable a derrame de líquidos, resistente a desinfectantes de uso hospitalario
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES Y MOVIMIENTO

	2.1
	Largo total: 215 [cm] ±5 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Ancho total: 75 [cm] ±5 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Largo superficie paciente: 195 [cm] ±3 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Ancho superficie paciente: 65 [cm] ±3 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Trendelemburg/ trendelemburg inverso: +16° / -16°
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Altura: al menos entre 62 [cm] a 85 [cm] o rango superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Respaldo con movimiento de 0° a 90° o rango superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ACCESORIOS

	3.1
	01 Porta suero de acero inoxidable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Cinturones o correas de sujeción para el paciente
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstas están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	DOCUMENTACIÓN

	4.1
	Manual de usuario en español en formato digital e impreso
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Manual técnico en formato digital
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CERTIFICACIONES

	5.1
	CE, FDA, JIS o ISO 13485
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Representación de la marca por parte de la empresa, en la línea del producto licitado, por un período continuo mayor o igual a 5 años
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 












Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL SUCIO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO:  CARRO TRANSPORTE MATERIAL SUCIO
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Carro de transporte para material 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Estructura construida en polímero de alta resistencia 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Debe poseer al menos 4 marcos de aluminio, para brindar firmeza
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Con 02 compartimientos interiores
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Cada compartimiento debe poseer puertas con cierre a través de cerradura con llave o sistema de tecnología superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Rodable con 04 ruedas giratorias de 4 a 5 pulgadas de diámetro, al menos 02 ruedas con freno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Posee asas para facilitar transporte
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	CE, FDA, JIS o ISO 13485
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Profundidad: de 45 a 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Alto: de 100 a 105 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Ancho total (asas incluidas): de 90 a 95 [cm] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 





Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCABEL
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: ESCABEL
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Escabel de dos escalones, compatible con cualquier tipo de camilla
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Peldaños fabricados en madera recubierto con goma antideslizante
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Estructura tubular con perfil de acero, recubierto con pintura electroestática
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Patas con regatones de plástico
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Peso: máximo 4 [kg]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Alto: entre 40 - 50 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Ancho: entre 35 - 45 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Profundidad: entre 35 - 45 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 










Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA KILLIAN
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: MESA KILLIAN
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Mesa Killian
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Estructura fabricada en acero esmaltado recubierto en pintura electroestática
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cubierta transparente de vidrio con espesor mínimo de al menos 5 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cubierta incluye baranda en 3 de sus lados
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Cajón superior con puerta abatible y cerradura
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Incluye una bandeja inferior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Base con 4 ruedas giratorias de al menos 3", al menos dos de ellas con freno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Ancho: 50 a 55 [cm] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Profundidad: 40 a 45 [cm] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Altura: 80 a 85 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 








Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA MAYO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: MESA MAYO
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Mesa mayo fabricada en acero inoxidable AISI 304
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Estructura en marcos de perfil de acero inoxidable de 30x30x1 [mm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Mesa completamente soldada en Atmosfera de Argón (Sin tornillos)
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Pulido sanitario grano 80 o mejor
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Bandeja de acero inoxidable removible
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Base tipo H
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Largo de la bandeja: 45 a 50 [cm] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Ancho de la bandeja: 30 a 35 [cm] 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Altura regulable: entre 80 a 120 [cm] o rango superior
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Base con 4 ruedas giratorias de goma, doble giro, de 4 pulgadas. Al menos dos de ellas con freno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 










Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA TOMA DE MUESTRAS
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: MESA TOMA DE MUESTRAS
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Mesa de toma de muestras
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cubierta de postformado con doble rodón
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Laterales de melamina con perfiles de aluminio para protección de bordes
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	04 Ruedas para facilitar traslado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Cojín de tevinil para apoyo de pacientes
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Incluir módulo con 05 gavetas acrílicas de plástico de alta intensidad para almacenamiento
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Incluir basurero para material biológico
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Incluir soporte para contenedor de material cortopunzante 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Estructura, perfiles y soportes en color blanco 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DIMENSIONES

	2.1
	Ancho: 65 [cm] ±2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Profundidad: 40 [cm] ±2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Alto: 80 [cm] ±2 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CONSIDERACIONES

	3.1
	Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de equipamiento solicitado, el cual debe contener al menos el diseño con las medidas solicitadas y los principales materiales y componentes solicitados
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Traslado, armado e instalación del mueble en recinto de acuerdo a lo que se coordine en terreno
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 






Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PISO CLÍNICO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: PISO CÍNICO CON RESPALDO
	OFERENTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Piso clínico de altura regulable, con respaldo ajustable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Asiento acolchado con espuma de alta densidad y tapizado en material resistente a productos de limpieza y desinfección
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Asiento ajustable a través de resorte de gas y palanca manual
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Base estrella de nylon o material técnicamente superior. Rodable con 05 ruedas de al menos 2"
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Aro reposa pies en acero cromado, con diámetro de 45 a 50 [cm], con altura regulable
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Altura mínima de regulación (del suelo al asiento): ≤ 65 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Altura máxima de regulación (del suelo al asiento): ≥ 90 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Diámetro del asiento: 40 a 45 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	
	 











Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE TRANSPORTE
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	

	Marca / Modelo
	

	Fabricante
	

	País/Año de Fabricación
	

	Plazo de Entrega 

	Cumple con Fecha de Entrega al 30 de Octubre de 2026 (marcar con una X):
____ SI ____ NO____ 

	Garantía Técnica
	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)



	 
	NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO TRANSPORTE

	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PUNTAJE EETT
	CUMPLE SI/NO
	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET
	OBSERVACIONES
	PUNTAJE ASIGNADO

	1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1.1
	Carro de transporte de 02 bandejas
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cuenta con una barra de empuje ergonómica para el direccionamiento y traslado del carro
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	04 ruedas de 4" de diámetro o superior, de doble giro. 
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Construido con postes de acero cromado y bandejas de polímero de alta densidad
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Bandeja con reborde para evitar caída de objetos
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Carga máxima: ≥ 130 [kg] en total
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Color: gris
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Dimensiones Máximas (Ancho x Largo x Alto): 48 [cm] x 80 [cm] x 92 [cm]
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CONSIDERACIONES

	2.1
	La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor
	OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	 












Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.


FORMULARIO N°4
OFERTA ECONÓMICA 
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

	INFORMACIÓN DE LA OFERTA

	Nombre de la Empresa
	



Detalle Oferta Económica:
	
	Mobiliario
	Cantidad
	Presupuesto Referencial
(IVA incluido) 
	Monto Neto Unitario
	Monto Total 
(IVA Incluido)

	1
	 Banqueta 3 cuerpos 
	39
	 $21.458.000.- 
	
	

	2
	 Banqueta 4 cuerpos 
	1
	 $643.000.- 
	
	

	3
	 Cajonera rodable 
	91
	 $17.574.000.- 
	
	

	4
	 Estación de trabajo 
	4
	$2.848.000.-
	
	

	5
	 Estación de trabajo directivo 
	6
	 $4.140.000.- 
	
	

	6
	 Estación de trabajo ovalada 
	41
	 $13.713.000.- 
	
	

	7
	 Estación de trabajo rectangular 
	19
	 $5.717.000.- 
	
	

	8
	 Estante archivos vertical 
	1
	 $440.000.- 
	
	

	9
	 Gabinete alto 
	18
	 $12.922.000.- 
	
	

	10
	 Mesa casino 
	5
	 $2.722.000.- 
	
	

	11
	 Mesa comedor 
	1
	 $212.000.- 
	
	

	12
	 Mesa lateral 
	1
	 $175.000.- 
	
	

	13
	 Mesa redonda 
	3
	 $869.000.- 
	
	

	14
	 Silla casino 
	53
	 $4.312.000.- 
	
	

	15
	 Silla ergonómica operativa 
	62
	 $18.093.000.- 
	
	

	16
	 Silla ergonómica vinil 
	72
	 $28.715.000.- 
	
	

	17
	 Silla ergonómica vinil tipo cajero 
	4
	 $1.578.000.- 
	
	

	18
	 Silla visita 
	193
	$19.070.000.-
	
	

	19
	 Sillón 2 cuerpos 
	7
	 $4.060.000.- 
	
	

	20
	 Sillón bergere 
	1
	 $987.000.- 
	
	

	21
	Set Lockers
	1
	$7.761.000.-
	
	

	22
	 Cama 1 plaza 
	1
	 $285.000.- 
	
	

	23
	 Cama doméstica 
	1
	 $180.000.-
	
	

	24
	 Velador
	1
	 $368.000.- 
	
	

	25
	 Set mini rack 
	1
	 $7.482.000.- 
	
	

	26
	Poltrona 
	1
	$595.000.-
	
	

	27
	 Set bancas vestuario 
	1
	 $3.072.000.- 
	
	

	28
	 Camilla de transporte 
	9
	 $37.701.000.- 
	
	

	29
	 Carro transporte material sucio 
	2
	 $833.000.- 
	
	

	30
	 Escabel 
	45
	 $2.129.000.- 
	
	

	31
	 Mesa Killian 
	4
	 $547.000.- 
	
	

	32
	 Mesa Mayo 
	13
	 $1.776.000.- 
	
	

	33
	 Mesa toma de muestras 
	4
	 $2.132.000.- 
	
	

	34
	 Piso clínico 
	37
	 $4.167.000.- 
	
	

	35
	 Carro de transporte 
	2
	 $832.000.- 
	
	

	MONTO TOTAL OFERTADO
	$

	MONTO TOTAL OFERTADO CON DESCUENTO (_____%)
	$





Nota: El porcentaje de descuento debe corresponder al adjudicado por el proveedor en la licitación de CM Mobiliario General ID 2239-4-LR25. En caso de no indicarlo, se aplicará este porcentaje para calcular el monto total de la Oferta Económica.






Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado




En Osorno, a……de……………….de 2026.
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