
FORMULARIO DE COTIZACIÓN
“ADQUISICIÓN MOBILIARIO CLÍNICO - PROG EQUIDAD RURAL”


INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

	IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

	
Nombre o Razón Social
	

	
RUT
	

	
Domicilio
	

	
Teléfono
	

	
Correo Electrónico
	



	CONTACTO ENCARGADO (A) DE LA PROPUESTA

	
Nombre
	

	
Teléfono
	

	
E-Mail
	

	
Horarios de Atención:
	




1. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ETT:
Las ofertas serán evaluadas según los siguientes criterios:

	
ÍTEM
	
PRODUCTO
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	DOCUMENTO QUE
ACREDITA (Nombre doc/N° Pág)

	
	
	
	SI
	NO
	

	
1
	
Baño Portátil
	· Baño portátil tipo silla, sin ruedas, con estructura estable de acero tubular con acabado anticorrosivo o de aluminio.
· Altura regulable, respaldo y apoyabrazos; cuatro patas con regatones de goma antideslizante.
· Asiento de inodoro con tapa y receptáculo desmontable, lavable, impermeable y de fácil higienización.
· Capacidad de carga mínima: 100 kg. Debe entregarse armado y listo para uso.
	
	
	

	


2
	Asiento de ducha con respaldo y apoyabrazos
	· Asiento o silla de ducha con respaldo y apoyabrazos, sin ruedas, con estructura de aluminio o material resistente a la corrosión.
· Asiento y respaldo lavables, con perforaciones para drenaje y bordes redondeados.
· Altura regulable; patas con regatones de goma antideslizante y apoyabrazos firmes de superficie antideslizante.
· Capacidad de carga mínima: 100 kg. Debe entregarse armado y listo para uso
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3
	

Catre Clínico
	· Catre clínico manual.
· Altura regulable entre 48 y 72 cm. Estructura, bastidor, marco y plataforma de acero de alta calidad, con terminación anticorrosiva, electrostática, epódica o equivalente. El marco y la plataforma deberán ser compatibles y del mismo tamaño que la estructura, para asegurar estabilidad. Plataforma para colchón clínico de una plaza, de dimensiones aproximadas de 200 cm de largo por 90 cm de ancho. Cabecera y piecera con cubierta de plástico lavable de alta calidad, ABS o equivalente. Barandas laterales de aluminio, plegables o abatibles, con dos posiciones: superior e inferior. Cuatro ruedas giratorias de 5 pulgadas, todas con freno individual. Capacidad de carga segura mínima de 175 kg. No incluye colchón. Se deberá entregar completamente armado, estable, operativo y listo para uso.
	
	
	





	
4
	
Catre Clínico
	· Barra de apoyo abatible verticalmente en 90°, de acero inoxidable resistente a la corrosión.
· Longitud: entre 65 y 70 cm; tubo de diámetro mínimo 28 mm, sin aristas ni terminaciones cortantes.
· Carga mínima: 100 kg, debe incluir placa, tornillos y tarugos de fijación.
	
	
	






2. OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO DE ENTREGA:

El presupuesto disponible para la presente cotización se detalla a continuación:

	
ITEM
	
PRODUCTO
	CANTIDAD TOTAL
	PRECIO UNITARIO NETO
	
VALOR TOTAL CM
	PLAZO ENTREGA (DÍAS)
	GARANTÍA (MESES)

	1
	Baño Portátil, según especificaciones técnicas.
	30
	
	
	
	

	2
	Asiento de ducha con respaldo y apoyabrazos, según especificaciones técnicas.
	25
	
	
	
	

	3
	Catre Clínico, según especificaciones técnicas.
	30
	
	
	
	

	4
	Barra de Baño Abatible, según especificaciones técnicas.
	30
	
	
	
	



	
MONTO TOTAL
	

	
DESCUENTO OFERTADO
	

	
PRECIO FINAL DE OFERTA
	














FIRMA Y/O TIMBRE OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

